C3 UART3 명령어 작성

2023. 6. 19(SW개발실)

□ UART3 명령어

명령어	설 명	비 고
tdata	o 트리거 데이터를 출력	Flash_Load_SensorData()
dnt	o on·off time 출력	DnT_Load()
sdata	o 센서 데이터를 출력 o sdata <start_block> <end_block>	sData_Load()
exclean	o 외부 플래쉬 리셋	exFlash_Reset()