Safeware Connect 앱 관련 참고사항

□ 펌웨어 버전

o 앞으로 신규 출시하는 펌웨어에서 △검출 모드 설정 △격발 중지 △격발 임시 중지 등 신규 기능을 지원할 예정이므로,

- Safeware Connect는‘Q=1’메시지를 수신해서 펌웨어의 버전을 확인하고, 신규 출시 펌웨어에 대해서만 신규 기능을 사용해야 함

o 신규 출시 펌웨어 버전

- 기존 모듈 : C3-STM-2.1.0

- 신규 모듈 : C3-NRF-*.*.*, CL-NRF-*.*.*, CH-NRF-*.*.*

□ BLE 메시지(Q=1) 보완

Q=1;2;<DeviceType>;<DeviceId>;<VersionInfo>,<TimeInfo>,<BatteryValue>, <BootResult>,<CPUID>,<BleAddr>,<DetectionMode>,<Trigger>, <PauseSeconds>;<SeqNo>

구 분	설 명	비 고
VersionInfo	o 펌웨어 버전
TimeInfo	o RTC 현재 시간
BatteryValue	o 배터리 레벨	백분률
BootResult	o 센서보드 부팅 결과	16진수 스트링
CPUID	o MCU 고유번호
BleAddr	o BLE 주소	6 바이트
DetectionMode	o 검출 모드	0 : 민감, 1 : 보통 2 : 둔감
Trigger	o 격발 허용 여부	0 : 금지, 1 : 허용
PauseSeconds	o 격발 임시 중지 시간	초단위, 5 ~ 30

□ BLE 명령어

o 검출 모드 설정

set mode <value>

* value : 0(둔감), 1(보통), 2(민감)

o 검출 모드 확인

show mode

OK MODE : <value>

o 격발 중지 설정

disable trigger

o 격발 중지 확인

show trigger

OK TRIGGER : ON

OK TRIGGER : OFF

o 격발 임시 중지 설정

set pause <value>

o 격발 임시 중지 확인

show pause

OK PAUSE : <value>