Redy 펌웨어(D1-NRF-1.0.0) LED 점등

□ 펌웨어 부팅時 LED 점등

o 가장 먼저 실행되는 부트로더가 시작하자마자 적색 LED를 점등함

* 적색 LED 지속 점등 → 펌웨어 손상 등으로 정상 부팅할 수 없는 상황임을 의미

o 다음 실행되는 펌웨어가 초기화 작업을 마무리한 후 LED를 소등하고

- 1초 간격으로 보라색 LED를 3회 점멸시킴

* 부팅 이후 3초 동안 낙상을 검출해도 actuator를 트리거하지 않음

o 부팅 과정에서 장애 감지時 하드웨어 종류별로 장애 LED를 점등함

□ 장애 LED 점등

o IMU 센서

색상
시간(ms)	100	600	100	600	100	600	100	600	3000

* 상기 순서로 적색 LED 점등을 반복함

o Actuator

색상
시간(ms)	100	600	100	600	100	600	100	600	3000

* 상기 순서로 적색⋅보라색 LED 점등을 반복함

o 외부 플래시(W25Q256)

색상
시간(ms)	100	600	100	600	100	600	100	600	3000

* 상기 순서로 보라색 LED 점등을 반복함

o Upside Down

색상
시간(ms)	100	600	100	600	100	600	100	600	3000

* 상기 순서로 청색⋅보라색 LED 점등을 반복함

o RTC(未설정)

색상
시간(ms)	지속

□ 정상 상태 LED 점등

o BLE 未접속

색상
시간(ms)	100	900	100	900	100	900	100	900

* 청색⋅적색 LED를 1초 간격으로 교차 점등함

o BLE 접속

색상
시간(ms)	100	900	100	900	100	900	100	900

* 청색 LED를 1초 간격으로 점등함

o LOW 배터리

색상
시간(ms)	100	2900	100	2900

* 적색 LED를 3초 간격으로 점등함

o Standby

색상
시간(ms)	100	2900	100	2900

* 보라색 LED를 3초 간격으로 점등함