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관성센서 데이터 명칭
· 1Hz 저주파 통과 필터가 적용된 관성 데이터
· AX: 가속도 X축 (좌우 방향)
· AY: 가속도 Y축 (수직 방향)
· AZ: 가속도 Z축 (앞뒤 방향)
· ASVM: 가속도 3축의 RMS값
· GX: 각속도 X축 (좌우 방향)
· GY: 각속도 Y축 (수직 방향)
· GZ: 각속도 Z축 (앞뒤 방향)
· GSVM: 각속도 3축의 RMS값

· Raw 신호 데이터 (원신호) – 각 데이터 앞에 r를 통해 구분
· rAX, rAY, rAZ, rASVM
· rGX, rGY, rGZ, rGSVM

