C-Light 오검출 원인파악
일시: 2026.01.22
상황: 업체에서 C-Light 착용 후 가볍게 두 번 점프할 때 격발되는 영상 공유
확인결과: 센서의 위아래가 뒤집혀 있었기 때문에 제대로 서있는 상태가 아니라고 알고리즘이 판단을 하였으며, 그 상태에서 충격이 2회 발생되어 추락으로 판단되어 격발
재현 데이터:
AY가 가만히 서있을 때는 -8000대가 나와야되는데, 뒤집혀서 +8000대 출력
검출 모드도 충격으로 인한 검출모드인 10번으로 검출 확인
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추가 원인 분석:
· 기존에는 외피에 센서가 바로 붙어서 붙였을 때 화살표가 보이는 방향으로 케이스가 설계되었음
· 센서 흔들림 문제로 벨트가 추가되면서, 센서를 1차적으로 벨트에 부착하게 되는데, 벨트에 붙였을 때는 화살표가 보이지 않아야지 제대로된 방향이 됨
· 이러한 인식에 대한 혼동으로 벨트에 화살표가 보이게 부착하면서,
위아래가 뒤집힌 상태로 센서가 부착되었다고 판단됨
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	<센서 정방향>
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Power Time Battery Block

T 2026-01-22 08:26:57 33 10
Off 2026-01-22 08:26:59 33 39
On 2026-01-22 08:29:50 36 40
Off 2026-01-22 08:29:51 36 40
On 2026-01-22 08:31:27 33 41
T 2026-01-22 08:31:32 33 10
Off 2026-01-22 08:31:33 33 4
On 2026-01-22 08:33:32 34 42
T 2026-01-22 08:33:36 34 10

2026-01-22 08:38:24

2026-01-22 08:38:29
2026-01-22 08:38:31
On 2026-01-22 08:38:46 33 44
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