TC4 결과보고서
2023. 6. 19(SW개발실)
□ 목표 
센서가 추락을 감지하고, 인플레이터를 동작시키기까지의 시간을 측정
□ 실험 절차  
자유낙하가 가능한 지그에 시험 제품을 착용한 마네킹을 장착 후 블루투스 통신을 통해 추락을 시작하고, 추락 판단 조건 만족시 RF 무선 통신을 통해 들어온 정보로 시간 차이를 확인한다.
· 동작 구분
	구 분
	동작 명칭

	추락 동작
	Stand 전면 추락
	StandX 후방추락


Stand : 센서와 수직 방향으로 추락 ,  StandX : 센서부와 수평 방향으로 추락

□ 실험 결과
	NO.
	감지 시간

	Stand_01
	0.36

	Stand_02
	0.38

	Stand_03
	0.38

	평균
	0.373


Table 1. Stand 자세 추락 감지 시간 (TC2_결과.xlsx- TC2_1, TC2_2, TC2_3 )

	NO.
	감지 시간

	StandX_01
	0.34

	StandX_02
	0.34

	StandX_03
	0.34

	평균
	0.34


Table 2. StandX 자세 추락 감지 시간 (TC2_결과.xlsx- TC2_4, TC2_5, TC2_6 )

