제품 작동 원리
· 제품 내부에 설치된 센서는 지속적으로 장치의 움직임을 감지합니다.
· 이 센서의 정보는 중앙 제어 장치로 전송되며, 사전 설정된 조건을 충족할 경우 시스템이 에어백을 팽창시킵니다.

에어백 작동 조건
· 착용자가 정상적인 서 있는 자세 또는 보행 상태에서 넘어지는 경우

에어백 작동 시간
· 센서가 낙상을 감지한 이후, 100ms 이내에 에어백이 완전히 팽창되어 착용자를 보호합니다.
· 이는 실험 환경에 의한 수치이며, 실제 작동시간은 낙상 상황 및 환경, 낙상의 강도에 따라 달라집니다.

에어백 작동 제한 사항
· 의자나 지면에 앉는 도중 넘어질 경우
· 의자나 지면에 앉는 도중 넘어질 경우, 낙상 구간 자체가 짧아 작동하지 않거나 지연 작동할 수 있습니다.
· 회전 없이 수직으로 넘어질 경우
· 일반적으로 낙상은 회전을 동반하며, 특정한 방향(전후좌우)으로 넘어지게 됩니다. 엉덩방아 찍듯이 수직으로 넘어질 경우, 신호가 일상생활 동작과 유사하여 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.
· 낙상 중 외력을 받는 경우
· 낙상 도중에 회전하거나, 무언가에 걸치거나, 충돌하는 등 외력을 받는 경우에, 낙상이 충분히 유지되지 않아 에어백이 작동되지 않을 수 있습니다.


낙상상황 이외의 작동 가능성
· 제품을 제대로 몸에 맞게 착용하지 않는 경우
· 제품을 거꾸로 착용하거나, 버클이 중앙에 오지 않게 착용하거나, 헐렁하게 착용하는 등 제품을 제대로 착용하지 않을 경우, 센서가 동작을 제대로 모니터링하지 못하여 에어백이 의도치 않게 팽창될 수 있습니다.
· 버클이 연결된 상태에서 사이즈 조절을 하거나 벗는 경우
· 전원이 들어온 상태에서 제품의 사이즈를 조절하거나 벗는 경우, 일상생활에서는 나타나기 어려운 갑작스러운 움직임이 발생되며, 이를 낙상과 유사하다 판단하여 에어백이 의도치 않게 팽창될 수 있습니다.
· 제품을 착용하지 않았을 때, 버클을 연결하는 경우
· 제품을 착용하지 않은 상태에서 버클을 연결하는 경우에도 지속적으로 낙상 여부를 센서가 모니터링하게 됩니다. 이 상태에서 제품을 이동시키거나 충격을 주게 되면, 낙상과 유사하다고 판단하여 에어백이 의도치 않게 팽창될 수 있습니다.
· 허리를 굽히고 빠르게 반복적으로 앉았다 일어서는 경우
· 해당 동작을 할 경우에 센서 특성상 낙상과 유사한 신호를 보이므로, 에어백이 의도치 않게 팽창될 수 있습니다.
· 소파나 침대에 털썩 앉거나 털썩 눕는 경우
· 소파나 침대가 없다면 낙상이나 마찬가지 상황이므로, 에어백이 의도치 않게 팽창될 수 있습니다.
· 일상생활을 벗어난 격렬한 동작을 하는 경우
· 높이뛰기, 뛰어내림, 달리기, 춤, 아크로바틱 등 일상생활을 벗어난 격렬한 동작 중에는 낙상과 유사한 동작이 발생되어, 에어백이 의도치 않게 팽창될 수 있습니다.


사용 중 주의사항
· 본 제품은 신체의 급격한 움직임이나 충격에 민감하므로, 점프, 곡예, 뛰어내림, 급격한 동작 전환 등 행동을 하지 마십시오. 이런 움직임이 불가피할 경우, 반드시 제품의 전원을 끄십시오.
· 제품은 고령자들을 낙상으로부터 받는 고관절 충격을 완화하기위한 장비로, 정상적으로 서 있는 자세 또는 보행 상태에서 넘어지는 경우 제품이 작동되도록 설계되어 있습니다.
· 본 제품을 착용한 후(버클 체결 후) 몸에 제품을 맞추기 위하여 제품을 위아래로 흔들지 마십시오. 낙상으로 오인할 수 있으니 버클을 해체 후 벨트를 미리 조절한 다음 체결해 주십시오.
· 본 제품은 낙상이 발생했을 때 고관절 충격 완화를 목적으로 한 제품으로 본 제품을 착용하였다 하더라도 낙상 시 타박상, 염좌, 골절 이상 등의 상해가 발생할 수 있습니다.

면책조항
· 사용설명서의 지침에 따라 제품을 올바르게 착용해야 하며, 그렇지 않을 경우 Redy 웨어러블 에어백이 제대로 팽창하지 않을 수 있습니다.
1. 사용설명서의 지침에 따라 제품을 올바르게 착용하시기 바랍니다.
2. 어떤 장치도 특정 사고에서 사망 또는 중상을 예방할 수 없습니다. 이 장치는 고관절의 낙상으로 인한 상해 위험을 줄이기 위하여, 오직 충격만을 흡수합니다.
3. 에어백의 작동 보호는 착용자가 정상적인 서 있는 자세 또는 보행 상태에서 넘어지는 경우를 기준으로 합니다. 
A. 난간을 잡고 넘어지거나 앉거나 쪼그려 앉은 자세로 넘어지는 등 다른 상황에서는 낙하 속도가 느리기 때문에 장치가 에어백을 전개하여 보호하지 않을 수 있습니다.
B. 낙상 도중 지면과의 충돌 전에 장애물과 충돌될 경우, 낙상으로 식별되기 위한 충분한 가속도가 발생되지 못하여, 낙상으로 인식되지 않아 에어백이 전개되지 않을 수 있습니다.
C. 이러한 유형의 낙상은 비교적 치명적이지 않으며, 전체 낙상 중 소수에 불과합니다.
4. 중증 골다공증 환자의 경우, 가벼운 충돌에도 골절이 발생할 수 있으므로 부상의 위험을 피하기 위해 진료를 받는 것이 좋습니다.
5. 제품 위에 다른 옷이나 배낭을 착용하지 않는 것이 좋습니다.
6. 제품은 공기를 주입했을 때만 보호합니다.
7. 제품 착용 외의 시간에는 적절한 보호 조치 (욕실에서의 미끄럼 방지, 야간 기상 보호 등)를 취해주십시오.
8. 운송수단을 이용 중에는 제품이 효과적인 보호작용을 제공하지 못합니다.
9. 달리기, 춤 등 격렬한 스포츠 활동 시에는 제품의 내장 센서가 넘어지려는 것을 감지하여 에어백을 전개하여 보호할 수 있으므로 사용하지 마세요. 추가적으로 심장박동기 등 이식형 전자 의료기기를 착용하신 분에게는 사용을 권장하지 않습니다.
10. 제품을 부적절하게 사용하는 동한 발생할 수 있는 신체적 상해, 사망 및/또는 재산상의 손해에 대해 세이프웨어㈜는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 당사 장치는 낙상 사고의 위험을 줄일 수 있지만 특정 사고시 사망이나 중상을 예방하지 못합니다.

