□ 센서보드 위치

o 대한민국 40대 남자 평균 신장(173cm)을 기준으로 머리 끝에서부터 57cm 위치에 센서보드를 부착

□ 시작 각도 설정

173cm

30도

86.5cm

149.8cm

173cm

45도

122.3cm

122.3cm