현대산업개발 서산 센트럴아이파크 추락 상황

2024. 1. 30(SW개발실)

□ 일반 사항

o A/S 입고 일자 : 2024.1.26

o 제품명 : C1.5

o 현장 상황 전달 : 방음벽 설치 작업 중 발을 헛디뎌 추락(5M)

o 분석 데이터 : 150 샘플(3초 분량)

□ 분석 결과

o 추락 상황 시작 이전 2.22초 동안 3회 정도 상체를 좌우로 움직이는 동작을 한 후,

o 발을 헛디뎌서(현장 상황 전달로 추정) 0.40초 동안 상체를 앞으로 숙이는 동작을 한 다음,

o 뒤로 넘어가면서 0.38초(약 71cm) 낙하한 후 추락을 검출하여 에어백을 전개

* 3초 이후 데이터는 없어서, 추락 검출 이후 상황 분석 불가