□ 추락 사고 메시지 전송 절차

o 센서 모듈에서 추락 사고를 검출하면, 스마트폰 앱을 통해 기기명⋅GPS 정보 등이 포함된 추락 사고 메시지를 서버로 전송함

Q=2;1;0,100,008,AM125000C8;AAA;XXX;undefined;35.1461225,128.8255727

* 기기명 : AM125000C8, GPS 정보 : 35.1461225,128.8255727

o  추락 사고 메시지를 수신한 서버(safewaredata.co.kr)는 데이터베이스에서 기기명으로 등록된 현장명을 찾은 후,

- 현장명으로 등록된 전화번호를 검색해서, GPS 정보가 포함된 추락 사고 메시지(SMS)를 해당 전화번호로 발송함

⇒  BLE 출고 관리 S/W(BleWaltz)를 활용, 추락 사고 메시지 전송에 필요한 현장명⋅수신자 전화번호 등 서버 정보를 데이터베이스에 등록함

□ BLE 제품 생산⋅출고 업무 분담

업무	담당(기존)	담당(향후)
센서 모듈 생산	센서설계팀	센서설계팀
펌웨어 설치	SW개발실	센서설계팀
기기명 설정	SW개발실	SW개발실
서버 정보 등록	SW개발실	국내영업팀

* 향후 센서설계팀은 H/W 제작업체를 통해 MCU에 펌웨어를 자동 설치함

* 향후 펌웨어에 기기명 자동 생성 기능을 탑재함(SW개발실)

* 향후 국내영업팀은 BleWaltz를 활용, 제품 출고時 서버 정보를 등록함

□ BleWaltz 기능 명세

구분	기본 기능	비고
①	회사명 입력 및 선택
②	현장명 입력 및 선택
③	BLE 제품 스캔을 시작	신규 제품 등록
④	BLE 스캔 결과 및 DB 검색 결과를 표시
⑤	기기명을 기준으로 DB에서 BLE 제품을 검색	등록 제품 정보 변경
⑥	기기 정보 수동 추가
⑦	목록內 제품에 대해 회사명⋅현장명을 설정
⑧	목록에서 모든 제품을 삭제
⑨	회사명⋅현장명 설정 제품 목록을 표시
⑩	사고 메시지 수신자를 추가
⑪	관리자를 등록

□ 신규 제품 등록

⑴ ①⋅② 콤보박스에서 회사명⋅현장명을 선택하거나 키보드로 입력함

o 콤보박스에서 키보드로 회사명이나 현장명을 입력한 후 ‘Enter’ 키를 누르면, 해당 사항이 데이터베이스에 자동 저장됨

⑵ 등록할 신규 제품의 전원 버클을 체결(Power ON)함

⑶ ③ 버튼을 눌러 BLE 제품 스캔을 시작함

o 회사 제품이 스캔되면, 기기명 및 블루투스 주소 등 제품 정보를 자동으로 ④ 리스트박스에 표시함

⑷ 신규 등록하고자 하는 제품을 ④ 리스트박스에서 선택(왼쪽 마우스 버튼 클릭)해서, 해당 제품의 정보를 ⑨ 리스트박스에 추가함

o 제품 정보를 추가한 후 해당 제품에 BLE 접속을 자동으로 체결해서 제품 정보를 받아 펌웨어 정보를 ⑨ 리스트박스에 표시함(5∼6 초 소요)

o 수동으로 제품 정보를 입력하고자 하는 경우, ⑥ 버튼을 클릭하면 표시되는 윈도우에서 제품 정보를 입력함

* 필수 사항 : 기기명⋅기기 유형(1 : C3, 3 : C-Light, 4 : C-Harness), 선택 사항 : 알고리즘 펌웨어⋅BLE 펌웨어

⑸ ⑦ 버튼을 클릭해서, ⑨ 리스트박스에 포함된 제품에 대해 ①⋅② 설정값으로 회사명⋅현장명을 변경함

⑹ ‘사고 메시지 수신자 설정’ 박스에서 이름⋅전화번호를 입력한 후 ⑩ 버튼을 클릭해서 사고 메시지 수신자를 추가함

o 전화번호를 입력한 후 ‘Enter’ 키를 누리면, 입력 최소화를 위해 이름⋅전화번호를 ‘관리자 등록’의 이름⋅전화번호에 설정함

⑺ ID⋅PW(필수 사항) 및 이름⋅전화번호(선택 사항) 등 관리자 등록 정보를 입력한 후 ⑪ 버튼을 클릭해서 관리자를 등록함

【참고 사항】

o ‘목록 확인’ 메뉴의 ‘기기⋅수신자⋅관리자 목록’ 메뉴를 클릭하면, 해당 항목의 현재 설정 상태를 등록시간을 기준으로 내림차순으로 표시함

□ 등록 제품 정보 변경

⑴ ①⋅② 콤보박스에서 회사명⋅현장명을 선택하거나 키보드로 입력함

o 콤보박스에서 키보드로 회사명이나 현장명을 입력한 후 ‘Enter’ 키를 누르면, 해당 사항이 데이터베이스에 자동 저장됨

⑵ ④ 리스트박스에 변경할 제품의 목록을 표시하기 위해 ⑤ 에디트박스에  기기명 시작 글자(4 글자 이상)를 입력한 후 ‘Enter’나 ‘Tab’ 키를 누르거나 ⑤ 버튼을 클릭함

o 기기명이 입력 글자로 시작하는 제품을 데이터베이스에서 검색해서 ④ 리스트박스에 표시함

⑶ 신규 등록하고자 하는 제품을 ④ 리스트박스에서 선택(왼쪽 마우스 버튼 클릭)해서, 해당 제품의 정보를 ⑨ 리스트박스에 추가함

⑷ ⑦ 버튼을 클릭해서, ⑨ 리스트박스에 포함된 제품에 대해 ①⋅② 설정값으로 회사명⋅현장명을 변경함

⑸ ‘사고 메시지 수신자 설정’ 박스에서 이름⋅전화번호를 입력한 후 ⑩ 버튼을 클릭해서 사고 메시지 수신자를 추가함

o 전화번호를 입력한 후 ‘Enter’ 키를 누리면, 입력 최소화를 위해 이름⋅전화번호를 ‘관리자 등록’의 이름⋅전화번호에 설정함

⑹ ID⋅PW(필수 사항) 및 이름⋅전화번호(선택 사항) 등 관리자 등록 정보를 입력한 후 ⑪ 버튼을 클릭해서 관리자를 등록함

【참고 사항】

o ‘목록 확인’ 메뉴의 ‘기기⋅수신자⋅관리자 목록’ 메뉴를 클릭하면, 해당 항목의 현재 설정 상태를 등록시간을 기준으로 내림차순으로 표시함

□ 목록 확인 표시 윈도우

o 기기 목록

o 수신자 목록

o 관리자 목록